

**MAKİNE-EKİPMAN A.Ş.**

*<Teklif sahibinin adı ve (varsa) anteti>*

**MAKİNE-EKİPMAN İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU**

Tarih: 10/12/2019

Firma Adı (ticari unvanı) :

Vergi no :

Vergi dairesi adı :

Ticari Sicil No :

Makine Ekipman A.Ş

2345654322

Kars Vergi Dairesi

32422343

Adresi

Telefon

Faks

e-posta

: Cumhuriyet Caddesi NO:15

: (0474)453 24 32

: (0474) 452 24 33

: [makine@makine.com.tr](mailto:makine@makine.com.tr)

**SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.**

**Değirmendere Köyü Kağızman/KARS**

**100 Başlık Süt İnekçiliği Tesisi Kurulması** yatırımı kapsamında, {{invitationDate}} tarihli teklif davet

mektubunuz ile istemiş olduğunuz makine-ekipman alımına ilişkin fiyat teklifimiz, teklif davet mektubuna ve

eklerinde belirtilen şartların tamamına uygun ve {{expirationDate}} tarihine kadar geçerli olmak üzere bilgilerinize sunulmuştur.

**EKLER:**

1. Teklif fiyatları

2. Teklife ilişkin beyanlar ve taahhütler

3. Teklif davet mektubunun imzalanmış fotokopisi 4. Teknik şartnamenin imzalanmış fotokopisi

5. Ortaklık yapısını gösteren belge/ nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti 6. Faaliyet belgesi/faaliyet alanını gösteren belge

**TEKLİF FİYATLARI**

**No** **Alınacak Malın Adı**

1 Yem Karma ve -Dağıtma Römorku -

--

2 Zincirli Gübre -Sıyırıcısı

-

-

3 Gübre Karıştırıcısı --

4 Buzağı Kulübesi -

-

-

5 15 üniteli Otomatik -Sağım Sistemi

**Teknik Özellikler/Özellikler**

Gövdenin yem alma hacmi 7- 9 m3. Traktörle makinenin kuyruk mili ve elektrik fişi bağlantısı mevcuttur. Karıştırıcı helezon mevcuttur. Boşaltma sistemi mevcuttur. Otomatik ve manuel çalıştırılabilir sıyırma zamanı programlanabilir.

1 takım gübre sıyırıcı 90 m uzunluğunda iki adet gübre sıyırma koridorunu temizleyebilir.

Sıyırıcı 0,75 kW, 3x400 Volt, 50 Hz elektrik motoruyla tahrik edilmektedir.

Karıştırma kapasitesi 2500 m3/saat Havuz içerisinde açısal olarak yukarı aşağı ve sağa sola dönebilir. Polikarbon malzemeden havalandırma düzenli bireysel barınmaya uygun.

Fiziksel temizlemeyi zorlaştıracak köşe ve dar bölgeler mevcut değil Bahçe çitleri sıcak daldırma çubukları galvaniz ve de-monte.

15 büyükbaşın bir arada sağımına elverecek şekilde dizayn edilmiş

**Marka ve** **Birimi Modeli**

FLASH adet YK-36

USB adet ZGS-45

PARK

GK-48 adet

EV adet BK-47

SAĞIM adet

**Miktarı**

1

1

1

20

1

**Birim Fiyat (vergiler hariç)**

285 TL

487 TL

1250 TL

200 TL

15.000 TL

**Toplam Fiyat (vergiler hariç)**

285 TL

487 TL

1250 TL

4.000 TL

15.000 TL

1



6 Soğutma Tankı

**GENEL TOPLAM**

- Sağım sistemi aşağıda belirtilen STS-12 bileşenlerden oluşmaktadır:

- Sağım Sistemi Süt Ön Toplama - Vakum Ünitesi

- Sağım Başlıkları

- Meme Dezenfektan Sprey Tesisatı(Her üç hayvana 1 adet sprey tabancası)

- Yatay tip

- Tankın tamamı AISI 304 paslanmaz

çelikten çift cidarlı olarak imal SOĞUT adet 1 4250 TL edilmiştir. ST-13

- Soğutma tankında kompresör, evaporatör ve karıştırıcı mevcuttur.

-

- Kapasitesi 6,5 tondur.

- Soğutma tankı tam dolu iken 32 0C ortam sıcaklığında +35 0C’ deki sütü +4 0C’ye 3 saat içinde düşürebilmektedir.

4250 TL

**25.272-TL**

2

**TEKLİFE İLİŞKİN BEYANLAR VE TAAHHÜTLER**

**1-** Tarafınızca {{invitationDate}} tarihinde gönderilen teklif davet mektubu ve ekleri incelenmiş, okunmuş ve bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

**2-** Teklif fiyatlarımız; **KDV ve tüm vergiler hariç** olarak verilmiştir. Teklif fiyatlarımızda; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariçtir.

**3-** Teklifimiz {{expirationDate}} tarihine kadar geçerlidir.

**4-** Verdiğimiz teklif ve eklerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olduğunu ve teklifimiz kabul edilmese bile bu belgeleri tekrar talep etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

**5-** Teklif kapsamında sunduğumuz bütün makine ekipman ve her türlü malzemenin yeni olduğunu taahhüt ediyoruz.

**6-** AB projeleri kapsamında yapılacak alımlara teklif vermeye engel durumlardan birine dâhil olmadığımızı beyan ediyoruz.

**7-** Teklif tarihi itibarıyla başvuru sahibi ile ailevi, ekonomik veya menfaat sağlayan herhangi bir ortaklık veya ilişki içerisinde olmadığımızı beyan ediyoruz.

**8-** Teklif geçerlilik süresi içerisinde yukarıda belirtilen koşullarda herhangi bir değişiklik olması durumunda başvuru sahibini derhal bilgilendireceğimizi beyan ediyoruz.

**Teklif kapsamında sunulan taahhütler ve belgeler:**

**Garanti ve Bakım Şartları**

Her ürün için gerekli bakım şartları, kullanım kılavuzunda veya ayrıca verilen bakım kılavuzunda

belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapılacağı kılavuzlarda belirtilecektir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı firmamızın teknik servisi tarafından verilecektir

**Kullanım Kılavuzu ve Eğitim**

Ürünlere ait Türkçe kullanım kılavuzları firmamız tarafından verilecektir.

“Yem Karma ve Dağıtma Römorku”, “Ön Yükleyici”, “Zincirli Gübre Sıyırıcısı”, “Gübre Karıştırıcısı” ürünleri için tarafımızdan 4’er saat kullanım ve bakım konusunda eğitim verilecektir.

15 Üniteli Otomatik Süt Sağım Sistemi ve Soğutma Tankı için firmamız tarafından 2’şer gün

kullanım ve bakım konusunda eğitim verilecektir.

3

**Gerekli Yedek Parçalar**



Firmamız 10 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir. Garanti kapsamında

değişecek parçalar en geç 5 gün içerisinde, garanti süresinden sonra en geç 10 gün içerisinde tarafımızdan temin edilecektir.

4