# {{toUpper(selectedSupplier.firma\_adi)}}

MAKİNE-EKİPMAN İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

Tarih: {{formatDate(selectedPresentationDate)}}

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Adı (ticari unvanı) | : | {{selectedSupplier.firma\_adi}} | Adresi | : | {{selectedSupplier.adres2}} |
| Vergi no | : | {{selectedSupplier.vergiNo}} | Telefon | : | {{formatPhone(selectedSupplier.telefon)}} |
| Vergi dairesi adı | : | {{selectedSupplier.vergiDairesi}} | Faks | : | {{formatPhone(selectedSupplier.fax)}} |
| Ticari Sicil No | : | {{selectedSupplier.ticariSicilNo}} | e-posta | : | [{{](mailto:makine@makine.com.tr)selectedSupplier.eposta}} |

# {{toUpper(projectOwner.firma\_adi)}}

## {{projectOwner.adres2}}

**{{projectOwner.yatirim\_adi}}** yatırımı kapsamında, {{invitationDate}} tarihli teklif davet mektubunuz ile istemiş olduğunuz makine-ekipman alımına ilişkin fiyat teklifimiz, teklif davet mektubuna ve eklerinde belirtilen şartların tamamına uygun ve {{expirationDate}} tarihine kadar geçerli olmak üzere bilgilerinize sunulmuştur.

# EKLER:

1. Teklif fiyatları
2. Teklife ilişkin beyanlar ve taahhütler
3. Teklif davet mektubunun imzalanmış fotokopisi
4. Teknik şartnamenin imzalanmış fotokopisi
5. Ortaklık yapısını gösteren belge/ nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti
6. Faaliyet belgesi/faaliyet alanını gösteren belge

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Alınacak Malın Adı** | **Teknik Özellikler/Özellikler** | **Marka ve Modeli** | **Birimi** | **Miktarı** | **Birim Fiyat (vergiler hariç)** | **Toplam Fiyat (vergiler**  **hariç)** |
| 1 | Yem Karma ve Dağıtma Römorku | * Gövdenin yem alma hacmi 7- 9 m3. * Traktörle makinenin kuyruk mili ve elektrik fişi bağlantısı mevcuttur. * Karıştırıcı helezon mevcuttur. * Boşaltma sistemi mevcuttur. | FLASH YK-36 | adet | 1 | 285 TL | 285 TL |
| 2 | Zincirli Gübre Sıyırıcısı | * Otomatik ve manuel çalıştırılabilir sıyırma zamanı programlanabilir. * 1 takım gübre sıyırıcı 90 m   uzunluğunda iki adet gübre sıyırma koridorunu temizleyebilir.   * Sıyırıcı 0,75 kW, 3x400 Volt, 50 Hz elektrik motoruyla tahrik   edilmektedir. | USB ZGS-45 | adet | 1 | 487 TL | 487 TL |
| 3 | Gübre Karıştırıcısı | * Karıştırma kapasitesi 2500 m3/saat * Havuz içerisinde açısal olarak yukarı aşağı ve sağa sola dönebilir. | PARK GK-48 | adet | 1 | 1250 TL | 1250 TL |
| 4 | Buzağı Kulübesi | * Polikarbon malzemeden   havalandırma düzenli bireysel barınmaya uygun.   * Fiziksel temizlemeyi zorlaştıracak köşe ve dar bölgeler mevcut değil * Bahçe çitleri sıcak daldırma çubukları galvaniz ve de-monte. | EV BK-47 | adet | 20 | 200 TL | 4.000 TL |
| 5 | 15 üniteli Otomatik  Sağım Sistemi | - 15 büyükbaşın bir arada sağımına  elverecek şekilde dizayn edilmiş | SAŠIM | adet | 1 | 15.000 TL | 15.000 TL |

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * Sağım sistemi aşağıda belirtilen bileşenlerden oluşmaktadır: * Sağım Sistemi Süt Ön Toplama * Vakum Ünitesi * Sağım Başlıkları * Meme Dezenfektan Sprey   Tesisatı(Her üç hayvana 1 adet sprey tabancası) | STS-12 |  |  |  |  |
| 6 | Soğutma Tankı | * Yatay tip * Tankın tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten çift cidarlı olarak imal   edilmiştir.   * Soğutma tankında kompresör,   evaporatör ve karıştırıcı mevcuttur.   * Kapasitesi 6,5 tondur. * Soğutma tankı tam dolu iken 32 0C ortam sıcaklığında +35 0C’ deki sütü   +4 0C’ye 3 saat içinde düşürebilmektedir. | SOŠUT ST-13 | adet | 1 | 4250 TL | 4250 TL |
| **GENEL TOPLAM** | | | | | | | **25.272-TL** |



2

# TEKLİFE İLİŞKİN BEYANLAR VE TAAHHÜTLER

1. Tarafınızca {{invitationDate}} tarihinde gönderilen teklif davet mektubu ve ekleri incelenmiş, okunmuş ve bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.
2. Teklif fiyatlarımız; **KDV ve tüm vergiler hariç** olarak verilmiştir. Teklif fiyatlarımızda; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariçtir.
3. Teklifimiz {{expirationDate}} tarihine kadar geçerlidir.
4. Verdiğimiz teklif ve eklerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olduğunu ve teklifimiz kabul edilmese bile bu belgeleri tekrar talep etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.
5. Teklif kapsamında sunduğumuz bütün makine ekipman ve her türlü malzemenin yeni olduğunu taahhüt ediyoruz.
6. AB projeleri kapsamında yapılacak alımlara teklif vermeye engel durumlardan birine dâhil olmadığımızı beyan ediyoruz.
7. Teklif tarihi itibarıyla başvuru sahibi ile ailevi, ekonomik veya menfaat sağlayan herhangi bir ortaklık veya ilişki içerisinde olmadığımızı beyan ediyoruz.
8. Teklif geçerlilik süresi içerisinde yukarıda belirtilen koşullarda herhangi bir değişiklik olması durumunda başvuru sahibini derhal bilgilendireceğimizi beyan ediyoruz.

## Teklif kapsamında sunulan taahhütler ve belgeler:

**Garanti ve Bakım Şartları**

Her ürün için gerekli bakım şartları, kullanım kılavuzunda veya ayrıca verilen bakım kılavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapılacağı kılavuzlarda belirtilecektir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı firmamızın teknik servisi tarafından verilecektir

## Kullanım Kılavuzu ve Eğitim

Ürünlere ait Türkçe kullanım kılavuzları firmamız tarafından verilecektir.

“Yem Karma ve Dağıtma Römorku”, “Ön Yükleyici”, “Zincirli Gübre Sıyırıcısı”, “Gübre

Karıştırıcısı” ürünleri için tarafımızdan 4’er saat kullanım ve bakım konusunda eğitim verilecektir. 15 Üniteli Otomatik Süt Sağım Sistemi ve Soğutma Tankı için firmamız tarafından 2’şer gün

kullanım ve bakım konusunda eğitim verilecektir.

3

## Gerekli Yedek Parçalar

Firmamız 10 yıl boyunca yedek parça ve servis garantisi verecektir. Garanti kapsamında değişecek parçalar en geç 5 gün içerisinde, garanti süresinden sonra en geç 10 gün içerisinde tarafımızdan temin edilecektir.

4